排包要求及注意事项

**Qadoqlash talablari va ehtiyot choralari**

一、 按规定做好设备各部清洁 1. Uskunaning barcha qismlarini qoidalarga muvofiq tozalang →同时捡净盘区铁杂 →paneldagi dazmolni bir vaqtning o'zida oling →对照原棉标识名称→ Paxtaxom ashyosi markasini nomini solishtiring.

→ 到分级室核对原棉备包标识→ Paxta xomashyosini tayyorlash qopining identifikatsiyasini tekshirish uchun tasniflash xonasiga boring→确认原棉备包标识与所需原棉标识一致→ Paxta xomashyosini tayyorlash uchun xalta identifikatsiyasi paxta xom ashyosini kerakli identifikatsiyalashga mos kelishiga ishonch hosil qiling. → 清查原棉备包标识并把标识牌放指定位置→Paxta xomashyosini tayyorlash qoplarining identifikatsiyasini tekshiring va identifikatsiya plitasini belgilangan joyga qo'ying→按顺序逐包把原棉推到盘区空地→ paxta xom ashyosini navbat bilan panelga bosib turing.

原棉包按排包图排放在对应盘区（按从控制台排起，按固定顺序）Ochiq joy → paxta xomashyosining preslarini joylashtirish sxemasiga muvofiq tegishli panelda joylashtiriladi (konsoldan belgilangan tartibda joylashtiriladi)

|  |
| --- |
| →原棉拆包（割或绞断打包扣处的打包带或铁丝，割断并抽出缝包绳）、平包 |
| （高包削平、低包填齐，原棉上下成份一致）。 |

→Xom paxtani qadoqdan yechish (tokadagi tasma yoki simni kesib oling, tikuv arqonini kesib oling va chiqarib oling), tekis o'ram

(Yuqori pres tekislanadi, past bo‘yli pres to‘ldiriladi, va paxta xomashyosining yuqori va pastki tarkibi bir xil bo‘ladi).

|  |
| --- |
| 二、 要求：按照实验室制订的棉包排包图将棉包对号入座，熟悉各纱号的 |
| 配棉成分，了解各唛头，回花再用棉的使用要求，尤其在配棉成分变动时 |
| 更要认真负责，防止错包，要做到“二看二不错”。 |

2. Talablar: Laboratoriya tomonidan tuzilgan paxta preslarini joylashtirish sxemasiga ko‘ra paxta preslarini o‘rindiqqa qo‘ying va ip raqamlari bilan tanishing.

Paxta tarkibining, har bir markadan foydalanish talablarini tushunib oling va paxtani qayta ishlating, ayniqsa paxta tarkibi o'zgartirilganda

Biz jiddiyroq va mas'uliyatli bo'lishimiz, noto'g'ri qadoqlashni oldini olishimiz va "ikkinchi qarash va ikkinchi yaxshi" ga qarshi choralarni izlashimiz kerak.

1. 二看：排包前和排包后都要看棉包排列图。

1. Ikkinchi ko'rinish: paxta preslarini joylashtirishdan oldin va keyin ularni joylashtirish sxemasiga qarang.

2. 二不错：使用唛头不错，排包位置不错。

2. Ikkinchi yaxshi: belgidan foydalanish yaxshi, xaltaning holati yaxshi.

三、 混棉均匀

Uchinchidan, paxta bir tekis aralashtiriladi

|  |
| --- |
| 要达到17字要求：削高填缝、低包松高、大面积平齐，盘形紧凑 |
| 四、 基本操作 |

17 belgidan iborat talablarga javob berish uchun: namuna balandligi va yumaloqligini, ozod va yuqori, katta maydon tekiligi va diskning ixcham shakli

To'rtinchi, asosiy operatsiya

|  |
| --- |
| 1. 工作要有主动性：拆排包前要对本盘棉包的高度、宽度、长度 、重量、 |
| 弹性做到心中有数，在排放棉包时就可以逐包削高填缝、低包松高。 |

1. Ishingizda faol bo'ling: Qadoqni ochishdan oldin siz balandlik, kenglik, uzunlik va vazn tekshiring

Moslashuvchanligi hammaga ma'lum: paxta preslari bo'shatilganda ular balandlikni kamaytiradi va bo'shliqlarni to'ldiradi, shuningdek, paxta preslari yumshoqligini birma-bir kamaytiradi.

2、回花按排包图示位置排列放置，整包占位，散包塞缝。

2. Orqa gulli qadoqi qatorida ko'rsatilgan joyga ko'ra tartibga solinadi, butun qadoq bir joyni egallaydi va bo'sh paket tikuvlar bilan to'ldiriladi.

|  |
| --- |
| 3、拆包后注意清捡原棉外层油污、脏花、疵点等，同时注意原棉色泽质 |
| 量的把关。 |

3. Qadoqlashdan so‘ng paxta xomashyosining tashqi qatlamidagi yog‘ dog‘lari, iflos gullar, nuqsonlar va hokazolarni yig‘ishga e’tibor bering, paxta xomashyosining rang sifatiga e’tibor bering.

Nazorat miqdori.

Litai Textile xalqaro laboratoriyasi

15.09.2021